Приложение 1

к Акту

обследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

от "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

|  |
| --- |
|  |
|  |

(наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | | Наличие элемента | | | Фактическое состояние  *(в т.ч. результаты замеров)* | Выявленные нарушения и замечания | |
| есть/нет | № на плане | фото | Содержание *(обозначить соответствует ли нормативу)* | Значимо  для инвалида (категория) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | ширина прохода в ограждении  должна быть не менее 0,9 м. | п. 5.1. СП 136.13330.  2012 | |  |  |  |  |  | К |
| 1.2 | Непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие препятствие для движения МГН, | не допускается применять на путях движения МГН | п. 4.1.2 СП 59.13330.2012,  п. 5.1.2 СП 59.13330.2016 | |  |  |  |  |  | К,О,С |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Маршрут движения | ровный, без зазоров, предотвращающий скольжение | п. 4.1.11 СП 59.13330.2012,  п. 5.1.11 СП 59.13330.2016 |  | |  |  |  |  | К,О,С,Г,У |
| 1.2.2 | Покрытие из бетонных плит должно иметь толщину швов между плитами | не более 0,01 м | п. 4.1.11 СП 59.13330.2012,  п. 5.1.11 СП 59.13330.2016 |  | |  |  |  |  | К,О,С,Г,У |
| 1.2.3 | Ширина доступного маршрута движения | не менее 2,0 м (минимальная ширина пути движения – 1,2 м) | п. 4.1.7 СП 59.13330.2012,  п.5.1.7 СП 59.13330.2016 |  | |  |  |  |  | К |
| 1.2.4 | Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках | не более 5% | п. 4.1.7 СП 59.13330.2012,  п.5.1.7 СП 59.13330.2016 |  | |  |  |  |  | К |
| 1.2.5 | Перепад высот в местах съезда с тротуара на проезжую часть | не более 0,015 м | п. 4.1.8 СП 59.13330.2012,  п. 5.1.3 СП 59.13330.2016 |  | |  |  |  |  | К,О |
| 1.2.6 | Система средств информационной поддержки | обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН | п. 5.1.2 СП 59.13330.2016 |  | |  |  |  |  | К,О,С,Г,У |
| 1.2.7 | На основных путях движения людей | предусмотрены не менее чем через 100 - 150 м места отдыха | п. 4.3.1 СП 59.13330.2012,  п. 5.3.1 СП 59.13330.2016 |  | |  |  |  |  | К,О |
| 1.2.8 | Скамейки для инвалидов | - с опорой для спины;  подлокотником;  - навесом;  - местом для кресел-колясок. | п. 5.3.1 СП 59.13330. 2016, п. 5.12 СП 136.13330. 2012 |  | |  |  |  |  | К,О |
| 1.3 | Лестница (наружная)  *Описывается лестница, которая располагается на прилегающей территории* ***(не на входной группе).***  *Если лестница отсутствует – необходимо пункты 1.3.1 – 1.3.7 удалить, оставив п. 1.3.*  *Если лестница оборудована – необходимо удалить п. 1.3* | | | | | | | | | |
| 1.3 | Лестница (наружная) | - | - | Нет | | - | - | Лестница на прилегающей территории отсутствует. | - | О,С |
| 1.3.1 | Поручни лестниц с обеих сторон лестничного марша. | Наличие. | п. 4.1.14  СП 59.13330.2012 |  | |  |  |  |  | О,С |
| 1.3.2 | Ширина лестничного марша | не менее 1,35 м | п. 4.1.12 СП 59.13330.2012,  п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |  | |  |  |  |  | О,С,Г,У |
| 1.3.3 | Ширина проступи лестниц | 0,35 – 0,4 м. | п. 4.1.12 СП 59. 13330.2012,  п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |  | |  |  |  |  | О,С |
| 1.3.4 | Высота подступенка | 0,12-0,15 м. | п. 4.1.12 СП 59. 13330.2012,  п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |  | |  |  |  |  | О,С |
| 1.3.5 | Форма и размеры ступеней | одинаковы по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. | п. 4.1.12 СП 59. 13330.2012,  п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |  | |  |  |  |  | О,С |
| 1.3.6 | Поверхность ступеней | имеет антискользящее покрытие и  шероховата. | п. 4.1.12  СП 59. 13330.2012 |  | |  |  |  |  | О,С,Г,У |
| 1.3.7 | Проступи краевых ступеней лестничных маршей | имеют одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. | п. 4.1.12 СП 59. 13330.2012,  п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |  | |  |  |  |  | С |
| 1.3.8 | Предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед внешней лестницей | глубиной 0,5 - 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней | п. 5.1.10 СП 59.13330.2016 |  | |  |  |  |  | С |
| 1.4 | Пандус (наружный)  *Описывается пандус, который располагается на прилегающей территории* ***(не на входной группе).***  *Если пандус отсутствует – необходимо пункты 1.4.1 – 1.4.7 удалить, оставив п. 1.4.*  *Если пандус имеется – необходимо удалить п. 1.4* | | | | | | | | | |
| 1.4 | Пандус (наружный) | - | - | Нет | | - | - | Пандус на прилегающей территории отсутствует. | - | О,С |
| 1.4.1 | Ограждения с поручнями | на высоте:  - 0,9 м (+/- 0,03 м);  - 0,7 м (+/- 0,03 м). | п. 4.1.15  СП 59.  13330.2012,  п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |  | |  |  |  |  | К,О |
| 1.4.2 | Поручни пандуса | - оборудованы с обеих сторон;  - непрерывны по всей длине. | п. 4.1.15 СП 59.  13330.2012,  п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |  | |  |  |  |  | К,О |
| 1.4.3 | Расстояние между поручнями пандуса | от 0,9 м до 1,0 м | п. 4.1.15 СП 59. 13330.2012,  п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |  | |  |  |  |  | К |
| 1.4.4 | Уклон одного подъема (марша) пандуса | не более 1:20 (5%) | п. 4.1.14 СП 59.  13330.2012,  п. 5.1.14 СП 59.13330.2016 |  | |  |  |  |  | К,О |
| 1.4.5 | Колесоотбойные устройства (бортики) пандуса | - Наличие.  - Высота – не менее 0,05 м. | п. 4.1.15 СП 59.13330.2012,  п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |  | |  |  |  |  | К,О |
| 1.4.6 | Размеры горизонтальные площадки пандуса. | 1,5 х 1,5 м. | п. 4.1.15 СП 59.  13330.2012,  п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |  | |  |  |  |  | К |
| 1.4.7 | Поверхность пандуса | - нескользкая;  - отчетливо маркирована цветом или текстурой, контрастной прилегающей территории. | п. 4.1.16 СП 59.  13330.2012,  п. 5.1.16 СП 59.13330.2016 |  | |  |  |  |  | К,О,С |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | На автостоянках и парковках следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для автотранспорта инвалида, в том числе 5% для автотранспорта инвалидов на коляске | Наличие. | п. 4.2.1 СП 59.13330.  2012,  п. 5.2.1 СП 59.13330.  2016 |  | |  |  |  |  | К,О,С,Г,У |
| 1.5.2 | Выделяемые места должны обозначаться знаками, на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, т.п.) | Наличие. | п. 4.2.1 СП 59.13330.  2012,  п. 5.2.1 СП 59.13330.  2016  ГОСТ Р 52289  ГОСТ 12.4.026 |  | |  |  |  |  | К,О,С,Г,У |
| 1.5.3 | Размер доступного парковочного места для автотранспорта инвалида на коляске | 6,0 х 3,6 м | п. 4.2.4 СП 59.13330.  2012, п. 5.2.4 СП 59.13330.  2016 |  | |  |  |  |  | К |
| 1.5.4 | Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов | не далее 50 м от входов в общественные здания | п. 4.2.2 СП 59.13330.  2012,  п. 5.2.2 СП 59.13330.  2016 |  | |  |  |  |  | К,О,С |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории |  |  |
| 1.3 | Лестница (наружная) |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка |  |  |
| 1.6 | ОБЩИЕ требования к зоне | Привести в соответствие нормативным требованиям. | |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <\*> (к [пункту 3.4](consultantplus://offline/ref=0F67EA8484315CA6EAF1FE67107B33DE5B1AF6C173745D5904089FB109DADEA62D323C96BB34864D9CB8958496873AE34050BB79758E9BD66DDDF9EAu6SAG) Акта обследования) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <\*\*> к [пункту 4.1](consultantplus://offline/ref=0F67EA8484315CA6EAF1FE67107B33DE5B1AF6C173745D5904089FB109DADEA62D323C96BB34864D9CB8958190873AE34050BB79758E9BD66DDDF9EAu6SAG) Акта обследования |
| N на плане | N фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Территория, прилегающая к зданию |  |  |  |  |

Комментарий к заключению:

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.