Приложение 4 (I)

к Акту

обследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

от "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

|  |
| --- |
|  |
|  |

(наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | Фактическое состояние*(в т.ч. результаты замеров)* | Выявленные нарушения и замечания |
| есть/нет | № наплане | фото | Содержание *(обозначить соответствует ли нормативу)* | Значимо дляинвалида (категория) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1 |  Кабинетная форма обслуживания (зона приема посетителей)*При описании данной функциональной зоны необходимо указывать наименования кабинетов.*  |
| 4.1.1 | В зоне обслуживания посетителей предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. | Наличие.  | п. 7.1.3 СП 59.13330.2012, п. 8.1.3 СП 59.13330.2016 |  |  |  |  |  | К,О,С,Г,У |
| 4.1.2 | Ширина дверного проема  | не менее 0,9 м  | п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 |  |  |  |  |  | К |
| 4.1.3 | Высота дверного порога | не более 0,014 м  | п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 |  |  |  |  |  | К,О,С |
| 4.1.4 | Дверные ручки  | имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий | п. 5.4.3 СП 59.13330.2012, п. 6.4.3 СП 59.13330.2016 |  |  |  |  |  | К,О |
| 4.1.5 | Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | не менее 1,2 м | п. 5.2.2 СП 59.13330.2012, п. 6.2.2 СП 59.13330.2016  |  |  |  |  |  | К |
| 4.1.6 | Поверхность столов, прилавков, и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м. | наличие.  | п. 7.1.9 СП 59.13330.2012, п. 8.1.7 СП 59.13330.2016 |  |  |  |  |  | К |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания (описание актового зала и т.п.) |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания  | - | - | Нет | - | - | Зальная форма обслуживания не представлена в учреждении.  | - | О,С |
| 4.2.1 | Ширина дверного проема  | не менее 0,9 м  | п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 |  |  |  |  |  | К |
| 4.2.2 | Высота дверного порога | не более 0,014 м  | п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 |  |  |  |  |  | К,О,С |
| 4.2.3 | Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | не менее 1,2 м | п. 5.2.2 СП 59.13330.2012, п. 6.2.2 СП 59.13330.2016  |  |  |  |  |  | К |
| 4.2.4 | В зрительных залах, оборудованных стульями или скамьями, имеются сиденья с подлокотниками | наличие.  | п. 7.6.3 СП 59.13330.2012, п. 8.6.3 СП 59.13330.2016 |  |  |  |  |  | О |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания  | - | - | Нет | - | - | Прилавочная форма обслуживания не представлена в учреждении.  | - | К |
| 4.3.1 | Высота поверхности места обслуживания  | не более 0,85 м над уровнем пола | п. 7.1.9 СП 59.13330.2012, п. 8.1.7 СП 59.13330.2016 |  |  |  |  |  | К |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | - | - | Нет | - | - | Форма обслуживания с перемещением по маршруту не представлена в учреждении. |  | К,О,С,Г,У |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | - | - | Нет | - | - | Кабина индивидуального обслуживанияне представлена в учреждении. |  | К,О,С,Г,У |
| 4.6 | Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг. |
| 4.6.1 | Организация оказания помощи в преодолении барьеров и сопровождение инвалидов при предоставлении услуг на объекте организации | наличие.  | Ст. 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |  |  | Х |  |  | К,О,С,Г,У |
| 4.6.2 | Организация инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, по вопросам оказания помощи и сопровождения инвалидов | Наличие.  | п. 3 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527-н |  |  | Х |   |  | К,О,С,Г,У |
| 4.6.3 | Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика.  | Наличие. | п. 5 приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527-н |  |  | Х |  |  | Г |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания |  |  |
| 4.6 | Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг. |  |  |
| ОБЩИЕ требования к зоне | Привести в соответствие нормативным требованиям.  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <\*> (к пункту 3.4 Акта обследования) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <\*\*> к пункту 4.1 Акта обследования |
| N на плане | N фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Зоны целевого назначения здания(целевого посещения объекта) |  |  |  |  |

 Комментарий к заключению:

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.