Приложение 2

к Акту

обследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

от "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

|  |
| --- |
|  |
|  |

(наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | | Ссылка на норматив | | Наличие элемента | | | | Фактическое состояние  *(в т.ч. результаты замеров)* | Выявленные нарушения и замечания | |
| есть/нет | № на плане | фото | | Содержание *(обозначить соответствует ли нормативу)* | Значимо  для инвалида (категория) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| 2.1 | Лестница (наружная)  *Если лестница отсутствует – необходимо пункты 2.1.1 – 2.1.10 удалить, оставив п. 2.1*  *Если лестница оборудована – необходимо удалить п. 1.3* | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Лестница (наружная) | - | | - | Нет | | - | - | | Лестница отсутствует. | - | О,С |
| 2.1.1 | Поручни лестниц с обеих сторон лестничного марша. | Наличие. | | п. 5.1.2 СП 59.13330.2012, п. 5.3.1 ГОСТ 51261-99 |  | |  |  | |  |  | О,С |
| 2.1.2 | Высота поручней лестницы | 0,9 м | | п. 5.1.2 СП 59.13330.2012, п. 5.3.4 ГОСТ 51261-99 |  | |  |  | |  |  | О,С |
| 2.1.3 | Лестничный поручень | имеет участок, выходящий за пределы длины лестничного марша вверху как минимум на 0,3 м и внизу как минимум на 0,3 м. | | п. 5.1.2 СП 59.13330.2012, п. 5.3.3 ГОСТ 51261-99 |  | |  |  | |  |  | О,С |
| 2.1.4 | Ширина лестничного марша | не менее 1,35 м. | | п. 4.1.12 СП 59.13330.2012,  п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |  | |  |  | |  |  | О |
| 2.1.5 | Ширина проступи лестниц | 0,35 – 0,4 м. | | п. 4.1.12 СП 59. 13330.2012,  п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |  | |  |  | |  |  | О,С |
| 2.1.6 | Высота подступенка | 0,12-0,15 м. | | п. 4.1.12 СП 59. 13330.2012,  п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |  | |  |  | |  |  | О,С |
| 2.1.7 | Форма и размеры ступеней. | Одинаковы по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. | | п. 4.1.12 СП 59. 13330.2012,  п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |  | |  |  | |  |  | О,С |
| 2.1.8 | Поверхность ступеней | имеет антискользящее покрытие и  шероховата. | | п. 4.1.12  СП 59. 13330.2012 |  | |  |  | |  |  | О,С,Г,У |
| 2.1.9 | Проступи краевых ступеней лестничных маршей | имеют одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0,1 м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - от 0,03 до 0,04 м. | | п. 4.1.12 СП 59. 13330.2012,  п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |  | |  |  | |  |  | С |
| 2.1.10 | Предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед внешней лестницей | глубиной 0,5 - 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней | | п. 5.1.10 СП 59.13330.2016 |  | |  |  | |  |  | С |
| 2.1.  11 | Лестница | продублирована пандусом или подъемным устройством | | п.4.1.14 СП 59. 13330.2012, п. 5.1.14 СП 59.13330.2016 |  | |  |  | |  |  | К |
| 2.2 | Пандус (наружный)  *Если пандус отсутствует – необходимо пункты 2.2.1 – 2.2.7 удалить, оставив п. 2.2.*  *Если пандус имеется – необходимо удалить п. 2.2* | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Пандус (наружный) | - | | - | Нет | | - | - | | Пандус на прилегающей территории отсутствует. | - | О,С |
| 2.2.1 | Ограждения с поручнями | на высоте:  - 0,9 м (+/- 0,03 м);  - 0,7 м (+/- 0,03 м). | | п. 4.1.15, 5.1.2  СП 59.  13330.2012, п. 5.1.15 СП 59.13330.2016, ГОСТ 51261-99 |  | |  |  | |  |  | К,О |
| 2.2.2 | Поручни пандуса. | - Оборудованы с обеих сторон.  - Непрерывны по всей длине. | | п. 4.1.15, п. 5.1.2  СП 59.  13330.2012, |  | |  |  | |  |  | К,О |
| 2.2.3 | Расстояние между поручнями пандуса. | от 0,9 м до 1,0 м | | п. 4.1.15 СП 59. 13330.2012,  п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |  | |  |  | |  |  | К |
| 2.2.4 | Уклон одного подъема (марша) пандуса. | - не более 1:20 (5%);  - не более 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м  при ограниченном участке застройки или наличии подземных коммуникаций | | п. 4.1.14 СП 59.  13330.2012, п. 6.1.12 СП 59.  13330.2016 |  | |  |  | |  |  | К,О |
| 2.2.5 | Колесоотбойные устройства (бортики) пандуса | - Наличие.  - Высота – не менее 0,05 м. | | п. 4.1.15 СП 59.13330.2012,  п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |  | |  |  | |  |  | К,О |
| 2.2.6 | Размеры горизонтальные площадки пандуса. | 1,5 х 1,5 м. | | п. 4.1.15 СП 59.  13330.2012,  п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |  | |  |  | |  |  | К |
| 2.2.7 | Поверхность пандуса. | - нескользкая;  - отчетливо маркирована цветом или текстурой, контрастной прилегающей территории. | | п. 4.1.16 СП 59.  13330.2012,  п. 5.1.16 СП 59.13330.2016 |  | |  |  | |  |  | К,О,С |
| 2.2.8 | Применение аппарелей | не допускается на объекте. | | п. 6.1.2 СП 59.13330.2016 |  | |  |  | |  |  | К,О |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Входная площадка при входах, доступных МГН, | имеет навес, водоотвод | | п. 5.1.3 СП 59.13330.  2012, п. 6.1.4 СП 59.13330.2016 |  | |  | |  |  |  | К,О,С,  Г,У |
| 2.3.2 | Поверхность покрытия входной площадки | твердая, не допускает скольжения при намокании и имеет поперечный уклон в пределах 1 – 2% | | п. 5.1.3 СП 59.13330.2012, п. 6.1.4 СП 59.13330.2016 |  | |  | |  |  |  | К,О,С,  Г,У |
| 2.3.3 | Размеры входной площадки | - с пандусом не менее 2,2 м х 2,2 м;  - без пандуса не менее  1,4 м х 2,0 м или 1,5 м х 1,85 м. | | п. 5.1.3 СП 59.13330.2012, п. 6.1.4 СП 59.13330.2016 |  | |  | |  |  |  | К,О |
| 2.4 | Дверь (входная) | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Входные двери | хорошо опознаваемы и имеют символ, указывающий на их доступность | | п. 5.1.6 СП 59.13330.  2012, п. 6.1.7 СП 59.13330.  2016 |  | |  |  | |  |  | К,О,С,Г,У |
| 2.4.2 | Ширина входной двери | не менее 0,9 м | | п. 5.1.4  СП 59. 13330.2012, п. 6.1.5 СП 59. 13330.2016 |  | |  |  | |  |  | К |
| 2.4.3 | Высота порога входной двери | не более 0, 014 м | | п. 5.1.4  СП 59. 13330.2012,  п. 6.1.5 СП 59. 13330.2016 |  | |  |  | |  |  | К |
| 2.4.4 | Наличие контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей | высотой не менее 0,1 м, шириной не менее 0,2 м, расположенной на уровне не ниже 1,2 м, не выше 1,5 м от поверхности пути движения  - на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 1,4 м.  - контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости. | | п. 5.1.5 СП 59.13330.  2012  п. 6.1.6 СП 59. 13330.2016 |  | |  |  | |  |  | С |
| 2.5 | Тамбур | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Поверхность покрытий тамбура | | твердые, не допускают скольжения при намокании и имеют поперечный уклон в пределах 1 - 2%. | п. 5.1.3 СП 59.13330.2012,  п. 6.1.4 СП 59. 13330.2016 |  | |  |  | |  |  | К,О,С,Г,У |
| 2.5.2 | Глубина тамбуров и тамбур - шлюзов при одностороннем открывании дверей не менее 2,3 при ширине не менее 1,5м.  При глубине тамбура от 1,5 м до 1,8 м (при реконструкции) его ширина не менее 2,0 м  Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей не менее 2,45 м при ширине не менее 1,6 м.  При глубине тамбура от 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина не менее 2,3 м. | | наличие. | п. 5.1.7 СП 59.13330.  2012  п. 6.1.8 СП 59.13330.2016 |  | |  |  | |  |  | К |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) |  |  |
| 2.5 | Тамбур |  |  |
| ОБЩИЕ требования к зоне | | Привести в соответствие нормативным требованиям. | |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <\*> (к [пункту 3.4](consultantplus://offline/ref=0F67EA8484315CA6EAF1FE67107B33DE5B1AF6C173745D5904089FB109DADEA62D323C96BB34864D9CB8958496873AE34050BB79758E9BD66DDDF9EAu6SAG) Акта обследования) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы) <\*\*> к [пункту 4.1](consultantplus://offline/ref=0F67EA8484315CA6EAF1FE67107B33DE5B1AF6C173745D5904089FB109DADEA62D323C96BB34864D9CB8958190873AE34050BB79758E9BD66DDDF9EAu6SAG) Акта обследования |
| N на плане | N фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вход (входы) в здание |  |  |  |  |

Комментарий к заключению:

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.