Приложение 5

к Акту

обследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

от "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

|  |
| --- |
|  |
|  |

(наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | Фактическое состояние*(в т.ч. результаты замеров)* | Выявленные нарушения и замечания |
| есть/нет | № наплане | фото | Содержание *(обозначить соответствует ли нормативу)* | Значимо дляинвалида (категория) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.1 |  Туалетная комната  |
| 5.1.1 | Ширина дверного проема  | не менее 0,9 м  | п. 5.3.3 СП 59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.2012 |  |  |  |  |  | К |
| 5.1.2 | Высота дверного порога | не более 0,014 м  | п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 |  |  |  |  |  | К,О |
| 5.1.3 | Дверные ручки  | имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий | п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 |  |  |  |  |  | К,О |
| 5.1.4 | Размеры санитарно-гигиенического помещения | универсальной кабины не менее: ширина – 2,2 м, глубина – 2,25 м.Размеры доступной кабины в общей уборной не менее:ширина – 1,65 м,глубина – 1,8 мРазмеры доступной кабины в общественной уборной не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2 | п. 5.3.3 СП 59.13330.2012п. 6.3.3 СП 59.13330.2016 |  |  |  |  |  | К |
| 5.1.5 | В кабине рядом с унитазом предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски В кабине сбоку от унитаза предусмотрено пространство для размещения кресла-коляски. |  не менее 0,75 мшириной не менее 0,8 м  | п. 5.3.3 СП 59.13330.2012п. 6.3.3 СП 59.13330.2016  |  |  |  |  |  | К,О |
| 5.1.6 | В кабине рядом с унитазом предусмотрены крючки для одежды, костылей и других принадлежностей | Наличие. | п. 5.3.3 СП 59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.2016  |  |  |  |  |  | К,О |
| 5.1.7 | В кабине имеется свободное пространство для разворота кресла-коляски | диаметром не менее 1,4 м  | п. 5.3.3 СП 59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.2016  |  |  |  |  |  | К |
| 5.1.8 | У унитаза установлены поручни (один или оба из них являются откидными) | Наличие.  | п. 5.3.3 СП 59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.2016  |  |  |  |  |  | К,О |
| 5.1.9 | У раковины установлены поручни | Наличие. | п. 5.3.3 СП 59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.2016  |  |  |  |  |  | О |
| 5.1.10 | У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин должны быть специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 мУ дверей доступных санитарно-гигиенических помещений предусмотрены со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери. | Наличие.  | п. 5.3.6 СП 59.13330.2012п. 6.3.6 СП 59.13330.2016  |  |  |  |  |  | К,О,С |
| 5.1.11 | Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины  | оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала | п. 5.3.6 СП 59.13330.2012, п. 6.3.6 СП 59.13330.2016 |  |  |  |  |  | К,О |
| 5.1.12 | Оборудованы водопроводные краны с рычажной рукояткой, при возможности – с автоматическими или сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается | Наличие. | п. 5.3.9 СП 59.13330.2012, п. 6.3.9 СП 59.13330.2016 |  |  |  |  |  | О |
| 5.2 | Душевая/ванная комната  |
| 5.2.1 | Ширина дверного проема  | не менее 0,9 м  | п. 5.3.3 СП 59.13330.2012, п. 6.3.3 СП 59.13330.2012 |  |  |  |  |  | К |
| 5.2.2 | Высота дверного порога | не более 0,014 м  | п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 |  |  |  |  |  | К,О |
| 5.2.3 | Дверные ручки  | имеют форму, позволяющую управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий | п. 5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 |  |  |  |  |  | К.О |
| 5.2.4 | Размеры душевой кабины, ванной комнаты  | 1,8 м х 1,8 м | п. 6.3.7 СП 59.13330.2016 |  |  |  |  |  | К |
| 5.2.5 | Габариты поддона (трапа)  | не менее 0,9 x 1,5 м | п. 6.3.7 СП 59.13330.2016 |  |  |  |  |  | К |
| 5.2.6 | Оборудование доступной душевой кабины  | - Складное сиденье на высоте не более 0,48 м от уровня поддона. - Ручной душ. - Настенные поручни (не более 1,1 м от пола для инвалидов на креслах-колясках).  | п. 6.3.5 СП 59.13330.2016п. 5.4.1 ГОСТ 51261-99  |  |  |  |  |  | К,О |
| 5.2.7 | Высота расположения устройств, которыми могут воспользоваться МГН внутри зданий. | На высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола. | п. 6.4.2СП 59.13330.2016 |  |  |  |  |  | К,О |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | - | - | Нет | - | - | Бытовая комната не оборудована. | - | К,О |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната. |  |  |
| 5.2 | Душевая/ванная комната  |  |  |
| ОБЩИЕ требования к зоне | Привести в соответствие нормативным требованиям.  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <\*> (к пункту 3.4 Акта обследования) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <\*\*> к пункту 4.1 Акта обследования |
| N на плане | N фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пути (путей) движения внутри здания(в том числе путей эвакуации) |  |  |  |  |

 Комментарий к заключению:

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.