Приложение 6

к Акту

обследования объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

к паспорту доступности объекта

социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

от "\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

**(наименование объекта, адрес)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания |
| есть/нет | № наплане | фото | Содержание | Значимо дляинвалида (категория) |
| 6.1. | Визуальные, акустические, тактильные средства информации. *В данном разделе представлено общее состояние информационной доступности для инвалидов. Описание отдельных элементов информационной доступности есть в других приложениях.* |
| 6.1.1 | Возможность получения заблаговременной информации о доступности объекта и режиме его функционирования (по интернету, по телефону), порядке обслуживания инвалидов. | Наличие. | п. 4.3.3. СП 136.13330.2012ГОСТ Р 52872-2012. |  |  |  |  |  | К,О,С,Г,У |
| 6.1.2 | Визуальная информация с указанием направления движения и мест получения услуги. | Наличие. | п. 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 СП 59.13330.2012,п. 6.5.2 СП 59.13330.2012 |  |  |  |  |  | К,О,С,Г,У |
| 6.1.3 | Визуальные средства информации. Информационные стенды.  | - Визуальная информация на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола.- Отсутствие бликования, слепящего освещения.- Информация выполнена крупным шрифтом на контрастном фоне. | пункты 6.5.4, 6.5.6,8.3.3СП 59. 13330.2016п. 6.2, 6.8, 6.9, ГОСТ Р 51671-2015 |  |  |  |  |  | К,О,С,Г,У |
| 6.1.4 | Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м | - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов);-перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения. | п. 6.5.9 СП 59.13330.2016  |  |  |  |  |  | С |
| 6.1.5 | Поручни, стойки и другие опорные устройства окрашены в контрастные по отношению к фону цвета и тона. | Наличие. | п. 10.2.11 СП 136.13330.2012 |  |  |  |  |  | С |
| 6.1.6 | Доступные для инвалидов элементы здания и территории | идентифицированы символами доступности.  | п. 5.5.1 СП 59.13330.2012, ГОСТ Р 52131-2003 |  |  |  |  |  | К,О,С,Г |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** |
| 6.1. | Визуальные, акустические, тактильные средства информации.  |  |  |
| **ОБЩИЕ требования** **к зоне** | Привести в соответствие установленным нормативам.  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности <\*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) <\*\*> к пункту 4.1 Акта обследования объекта инфраструктуры |
| N на плане | N фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Системы информации на объекте |  |  |  |  |

 Комментарий к заключению:

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.